LEI COMPLEMENTAR Nº 222/2019, DE 11 DE JUNHO DE 2019
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 080/2009, QUE REESTRUTURA O PLANO DIRETOR FÍSICO-TERRITORIAL DE SCHROEDER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, faz saber aos habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o “ANEXO III – QUADRO DE USOS ADMITIDOS”, da Lei Complementar nº 080/2009, de 24 de novembro de 2009, que reestrutura o plano diretor físico-territorial de Schroeder e dá outras providências.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 11 de junho de 2019.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Publicada por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY       Assessor Jurídico 

ANEXO III

QUADRO DE USOS ADMITIDOS
	QUADRO DE USOS ADMITIDOS

	

	ZONAS
	USOS ADMITIDOS
	RECUOS MÍNIMOS (metros)
	TAXA DE OCUPAÇÃO
	ÍNDICE DE 

APROVEIT

AMENTO
	GABARITO
	DIMENSÕES 

MÍNIMAS

 DOS LOTES
	nº mín. de vagas para estacionamento 

	
	
	FRONTAL
	LATERAL
	FUNDOS
	
	
	
	ÁREA MIN. 
	FRENTE MÍN.
	PROFUNDID. MÍN.
	

	ZR1
	R1; R2; CR
	4,00
	1,50 (**)
	1,50 (**)
	65%
	2,0
	4
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/habitação

	
	C1; C2; C5A
	6,00
	2,00
	2,00
	65%
	2,0
	2
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	S1; S4A; S6A; S6C
	6,00
	2,00
	2,00
	65%
	2,0
	2
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	E1(1); E2(1); E4B; E4C; E4F
	6,00
	2,00
	2,00
	65%
	2,0
	2
	450,00m²
	15,00m
	15,00m
	1/50,00m²

	ZR2
	R1; R2; CR
	4,00
	1,50 (**)
	1,50 (**)
	70%
	3,0
	8
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/habitação

	
	C1; C2; C3(2); C4(2); C5A (2); C6; 
C7(2); C8(2)
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	70%
	3,0
	6
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	S1; S2; S4A (2); S5(2); S6A; S6C
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	70%
	3,0
	6
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	E1
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	70%
	3,0
	6
	450,00m²
	15,00m
	15,00m
	1/50,00m²

	
	I1(2)
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	50%
	1,5
	3
	2.000,00m²
	25,00m
	25,00m
	1/50,00m²

	ZR3
	R1; R2; CR
	4,00
	1,50 (**)
	1,50 (**)
	65%
	3,0
	8
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/habitação

	
	C1; C2; C3(3); C4(3); C5A (3); C6; C7(3); C8(3)
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	65%
	3,0
	6
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	S1; S2; S4A (3); S6A; S6C
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	65%
	3,0
	6
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	E1; E2.1(3); E2.2(3); E2.3(3); E2.4; E4B; E4C; E4F
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	60%
	3,0
	6
	450,00m²
	15,00m
	15,00m
	1/50,00m²

	
	I1(3)
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	60%
	1,5
	3
	2.000,00m²
	25,00m
	25,00m
	1/50,00m²

	ZCS
	R1; R2; CR1
	4,00
	1,50 (**)
	1,50 (**)
	65%
	4,0
	10
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/habitação

	
	C1; C2; C3(4); C4(4); C5A (4); C6(4); C7(4); C8(4)
	0,00 / 6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	65%
	3,0
	8
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	S1; S2; S3(4); S4(4); S5(4); S6
	0,00 / 6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	65%
	3,0
	8
	330,00m²
	12,00m (*)
	15,00m
	1/50,00m²

	
	E1; E2; E4B; E4C; E4F
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	65%
	3,0
	8
	450,00m²
	15,00m
	15,00m
	1/50,00m²

	
	I1(4)
	6,00
	2,00 (**)
	2,00 (**)
	60%
	1,5
	3
	2.000,00m²
	25,00m
	25,00m
	1/50,00m²

	ZE
	R1.1
	4,00
	1,50
	1,50
	65%
	1,0
	2
	450,00m²
	15,00m
	15,00m
	1/habitação


	ZI
	R
	4,00
	1,50
	1,50
	65%
	1,0
	2
	1.500,00m²
	25,00m
	25,00m
	1/habitação

	
	C; S; E
	6,00
	2,00
	2,00
	60%
	1,0
	2
	2.000,00m²
	25,00m
	25,00m
	1/50,00m²

	
	I1
	6,00
	2,00
	2,00
	60%
	1,0
	3
	2.000,00m²
	25,00m
	25,00m
	1/50,00m²

	
	I2; I3; I4; I5; I6
	8,00
	3,00
	3,00
	60%
	1,0
	3
	3.000,00m²
	30,00m
	30,00m
	1/50,00m²

	QUADRO DE USOS ADMITIDOS

	(1)
	Apenas ao longo da rua 23 de Março

	(2)
	Apenas ao longo das ruas Barão do Rio Branco, Presidente Costa e Silva, Alberto Zanella, Guaramirim, Rio de Janeiro e Erich Froehner
	 

	(3)
	Apenas ao longo das ruas 03 de Outubro, Cândido Tomaselli, Gustavo Streit, Travessa Amandos Muller

	(4)
	Ao longo da Rua Marechal Castelo Branco e Avenida dos Imigrantes

	(*)
	Lotes localizados em esquina terão testada mínima de 15,00 metros e área mínima de 412,50m²; a testada dos lotes coincide com a linha do alinhamento predial.

	 
	Lotes localizados em esquina, em virtude da concordância dos alinhamentos por um arco de círculo de 05 (cinco) metros de raio mínimo, poderão ter reduzidos 5,37m² (cinco metros e trinta e sete decímetros quadrados) da área mínima permitida.

	(**)
	Para recuos mínimos laterais e fundos após o 2º pavimento acrescer 0,50m por pavimento subsequente.

	Obs.:   - Em casos de usos mistos, o limite de gabarito será o maior gabarito entre os usos admitidos dentro da zona específica.
	

	            - Imóveis com área maior ou igual a 1.000,00m² poderão ter até 03 edificações isoladas, para fins residenciais.
	

	            - Imóveis com área maior ou igual a 1.500,00m² poderão ter até 04 edificações isoladas, para fins residenciais.
	


