PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2010









    18 de fevereiro de 2010.

ALTERA DISPOSITIVOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 006, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE DISPÕE SOBRE O MACROZONEAMENTO, ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


MAURO VALTER BERFT, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:



L E I





Art. 1º. O § 1º do art. 37 e o art. 38, da Lei Complementar nº. 006, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o macrozoneamento, zoneamento, uso e ocupação do solo do Município de Campo Novo do Parecis, e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37. ...........................
§ 1º. O recuo mínimo frontal das edificações residenciais unifamiliares, multifamiliares e comerciais, em todo o Município, será de 2,00 m (dois metros) a partir da divisa do lote, nas ruas em que não haja previsão de alargamento.
Art. 38. Os afastamentos minimos laterais e posterior obrigatórios nas edificações estão indicados na Tabela 3. 

§ 1º. Os afastamentos minimos laterais e posterior das edificações, será  em  função da altura das edificações, como segue:
I -  sem afastamento para os dois primeiros pavimentos, para os casos de paredes cegas.

§ 2º. ................................

§ 3º. ............................”
Art. 2º. Ficam revogados os incisos I, III e IV do art. 38 da presente Lei.
Art. 3º. Esta  Lei entra  em vigor na data de sua publicação.

Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.


Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2010.

MAURO VALTER BERFT

Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração, publicada por afixação no lugar de costume, data supra.

WILSON TERUO KOBAYASHI
Secretário Municipal de Administração


TABELA 03


(Art. 33 do Código de Zoneamento)


TABELA DE USOS ADMITIDOS E ÍNDICES URBANÍSTICOS

	ZONAS

DE

USO
	USOS

ADMITIDOS


	ÍNDICES URBANÍSTICOS

	
	
	ÍNDICE  DE 

APROVEI -

TAMENTO
	ÍNDICE

DE PERMEABI-

LIDADE
	TTAXA DE 

OCUPAÇÃO

(%)
	AFASTA-MENTO

FRONTAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

LATERAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

POSTERIOR

(m)
	GABARITO MÁXIM0

(nº pav.)
	LOTE MÍNIMO

(m2)
	TESTADA MÍNIMA

(m)

	ZC1
	RU
	1,8
	5%
	60%
	Ver art. 37 
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	360
	12

	
	S,  RC2, R, ED, IT
	2,1
	5%
	70%
	Ver art. 37

mín. 3m 
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	450
	15

	
	PS1, PS2 C1, C2
	4,2
	5%
	80%
	Ver art. 37 

Alinham.
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	6
	360
	12

	
	C3
	4,2
	10%
	70%
	Ver art. 37

mín. 3m 
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	6
	1.000
	25

	
	V
	1,2
	5%
	60%
	Ver art 37

mín. 3m
	Ver art 38
	Ver art 38
	2
	450
	15

	
	RM, H
	4,2
	5%
	70%
	Ver art 37,

mín. 3m
	Ver art 38
	Ver art 38
	6
	450
	15

	
	RC1, I4
	2,1
	5%
	70%
	Ver art 37,

mín. 3m
	Ver art 38
	Ver art 38
	3
	450
	15

	ZC2
	RU
	1,0
	10%
	50%
	Ver art. 37 
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	360
	12

	
	S, R, ED, IT
	1,2
	10%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	PS1, PS2, C1, C2, RC1, I4
	1,2
	10%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	360
	12

	
	RM, H
	2,4
	10%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	4
	450
	15

	
	V
	1,0
	10%
	50%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	C3
	1,2
	15%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	1.000
	25


*Obs.: Quando se tratar de postos de combustível, deverá ser observado o disposto no Código de Obras.

                      (continuação da tabela 03) TABELA DE USOS ADMITIDOS E ÍNDICES URBANÍSTICOS
	ZONAS

DE

USO
	USOS

ADMITIDOS


	ÍNDICES URBANÍSTICOS

	
	
	ÍNDICE  DE APROVEI-

TAMENTO
	ÍNDICE

DE PERMEABI-

LIDADE
	TTAXA DE OCUPAÇÃO

(%)
	AFASTA-

MENTO

FRONTAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

LATERAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

POSTERIOR

(m)
	GABARITO MÁXIM0

(nº pav.)
	LOTE MÍNIMO

(m2)
	TESTADA MÍNIMA

(m)

	ZC3
	RU
	1,8
	5%
	60%
	Ver art. 37 
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	360
	12

	
	S, R, ED, IT, RC2
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	PS1, PS2, C1, C2,
	4,2
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	6
	450
	15

	
	RC1, I4
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	360
	12

	
	I3
	1,2
	10%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	1000
	25

	
	RM, H
	4,2
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	6
	450
	15

	
	V
	1,2
	5%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	C3, C5
	1,2
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	1.000
	25


*Obs.: Quando se tratar de postos de combustível, deverá ser observado o disposto no Código de Obras.

                     (continuação da tabela 03) TABELA DE USOS ADMITIDOS E ÍNDICES URBANÍSTICOS

	ZONAS

DE

USO
	USOS

ADMITIDOS


	ÍNDICES URBANÍSTICOS

	
	
	ÍNDICE  DE APROVEI-

TAMENTO


	ÍNDICE

DE PERMEABI-

LIDADE
	TTAXA DE OCUPAÇÃO

(%)
	AFASTA-

MENTO

FRONTAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

LATERAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

POSTERIOR

(m)
	GABARITO MÁXIM0

(nº  pav.)
	LOTE MÍNIMO

(m2)
	TESTADA MÍNIMA

(m)

	CS1
	RU
	1,8
	5%
	60% 
	Ver art. 37 
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	360
	12

	
	S, R, ED, IT
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	PS1,PS2,C1, C2
	1,8
	5%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	360
	12

	
	RM
	2,8
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	4
	450
	15

	CS2
	RU
	1,8
	5%
	60%
	Ver art. 37
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	360
	12

	
	S, R, ED, IT, RC2
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	PS1, PS2, C1, C2
	2,8
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	4
	450
	15

	
	RC1, I4
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	360
	12

	
	I3
	1,2
	10%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	1000
	25

	
	RM, H
	2,8
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	4
	450
	15

	
	V
	1,0
	10%
	50%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	C3, C5
	1,2
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	1000
	25


*Obs.: Quando se tratar de postos de combustível, deverá ser observado o disposto no Código de Obras.


         (continuação da tabela 03) TABELA DE USOS ADMITIDOS E ÍNDICES URBANÍSTICOS
	ZONAS

DE

USO
	USOS

ADMITIDOS


	ÍNDICES URBANÍSTICOS

	
	
	ÍNDICE  DE APROVEI-

TAMENTO
	ÍNDICE

DE PERMEABI-

LIDADE
	TTAXA DE OCUPAÇÃO

(%)
	AFASTA-

MENTO

FRONTAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

LATERAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

POSTERIOR

(m)
	GABARITO MÁXIM0

(nº pav.)
	LOTE MÍNIMO

(m2)
	TESTADA MÍNIMA

(m)

	ZR1
	RU
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37 
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	360
	12

	
	RM
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	PS1
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	360
	12

	ZR2
	RU
	1,2
	10%
	60%
	Ver art. 37
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	RM
	2,8
	5%
	70%
	Ver art. 37
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	4
	450
	15

	
	PS1
	1,2
	10%
	60%
	Ver art. 37

3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	ZR3
	RU
	1,5
	10%
	50%
	Ver art. 37
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	450
	15

	
	PS1
	1,5
	10%
	50%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	450
	15

	    ZR4
	RU
	0,7
	0%
	70%
	Ver art. 37
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	1
	200
	10

	
	PS1
	0,7
	0%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	1
	200
	10


*Obs.: Quando se tratar de postos de combustível, deverá ser observado o disposto no Código de Obras.


         (continuação da tabela 03) TABELA DE USOS ADMITIDOS E ÍNDICES URBANÍSTICOS

	ZONAS

DE

USO
	USOS

ADMITIDOS
	ÍNDICES URBANÍSTICOS

	
	
	ÍNDICE  DE APROVEI-

TAMENTO
	ÍNDICE

DE PERMEABI-

LIDADE
	TAXA DE OCUPAÇÃO

(%)
	AFASTA-

MENTO

FRONTAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

LATERAL

(m)
	AFASTA-

MENTO

POSTERIOR

(m)
	GABARITO MÁXIM0

(nO pav.)
	LOTE MÍNIMO

(m2)
	TESTADA MÍNIMA

(m)

	ZI1
	I1, I2,  Z1, PS1, PS2, C1, C2
	2,1
	10%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	5000
	40

	
	I3
	2,1
	10%
	60%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	5000
	40

	ZI2
	I1, I2, I3, I4, PS1, PS2, C1, C2
	2,1
	10%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	700
	20

	ZI3
	RU
	1,8
	5%
	60%
	Ver art. 37
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	360
	12

	
	RM, H
	2,8
	5%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	4
	450
	15

	
	I1, I2, I3, I4
	2,1
	10%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	3
	1000
	20

	
	PS1, PS2, CM1, CM2
	2,8
	10%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	4
	450
	15

	
	S, R, ED, IT, R, C2
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	RC1
	1,4
	5%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	360
	12

	
	V
	1,0
	10%
	50%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	450
	15

	
	C3, C4, C5
	1,2
	5%
	70%
	Ver art. 37 3m
	Ver art. 38
	Ver art. 38
	2
	1000
	25


*Obs.: Quando se tratar de postos de combustível, deverá ser observado o disposto no Código de Obras.
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