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         CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

   ESTADO DO PARANÁ

EMENDA MODIFICATIVA Nº 7/2023

Projeto de Lei Complementar Nº 05/2021



Nos termos do § 5º, do Art. 165, da Resolução n.º 9/97, de 29 de abril de 1997 (Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo assinado, apresentam ao Plenário da Casa, para apreciação e deliberação a seguinte emenda ao Projeto de Lei Complementar n.º 05/2021, de autoria do executivo municipal, que dispõe a Lei de Zoneamento, uso e ocupação do solo do Município de Formosa do Oeste- PR e dá outras providencias, nos seguintes termos:
Art. 1º Modificam-se os artigos do Projeto de Lei Complementar nº05/2021 com seguinte redação:

“Art. 12

I O afastamento frontal obrigatório deverá ser de no mínimo 3(três) metros quando o uso for habitacional.

Art. 20

I área mínima de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) para lotes de meio de quadra e 200,00m² (duzentos metros quadrados) para lotes de esquina.

II Testada mínima de 7,5m (sete metros e meio) para meio de quadra e 10,00m (dez metros) para lotes de esquina.

Art. 22

I Taxa de ocupação máxima de 80% (oitenta por cento);

II Taxa de permeabilidade mínima de 20% (vinte por cento).

Art. 23 

I Após a implantação da rede de esgoto será permitida a construção de até 12(doze) pavimentos.

Art. 24

II O afastamento frontal obrigatório deverá ser de no mínimo 3m (três metros),

Art. 27

I Testada mínima de 10,00m (dez metros)

Art. 29 

I Taxa de ocupação de 80% (oitenta por cento)

II Taxa de permeabilidade mínima de de 20% (vinte por cento)

Art. 30

Para a ZI, o gabarito máximo das edificações será de altura máxima de 12,00m (doze metros) e 3 (três) pavimentos. 

Art. 31

I Os afastamentos laterais e de fundo deverão ser de no mínimo 1,5m (um metro e meio);

II O afastamento frontal obrigatório deverá ser de no mínimo 3,00m (três metros)

Art. 39

I área mínima de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) para lotes de meio de quadra e 200,00m% de esquina.

II Testada mínima de 7,5m (sete metros e meio) para lotes de meio de quadra e 10m (dez metros) para lotes de esquina

Art. 41

I Taxa de ocupação máxima de 80% (noventa por cento)

II Taxa de permeabilidade mínima de 20% (vinte por cento).

Art. 42

Para a ZEX, o gabarito máximo das edificações será com altura máxima de 12m (doze metros e 3 (três) pavimentos.

Art. 45

II Testada mínima de 10m (dez metros)

Art. 51

Para as edificações a serem regularizadas, a área mínima do lote a ser considerado é de 125,00m² (cento e vinte e cinco metros quadrados).

Parágrafo único: A testada mínima do lote deve ser de 5,00 (cinco metros).

Art. 52

I Taxa de ocupação máxima de 90% (noventa por cento)

II Taxa de permeabilidade mínima de 10% (dez por cento)”
Justificativa:
 A nova redação dos artigos apresentada na emenda busca dialogar com a realidade existente em nosso município, de modo a inovar e projetar o futuro permitindo uma mudança paulatina no zoneamento da nossa cidade. Diante disso, contamos com a colaboração e compreensão e aprovação desta Emenda Modificativa.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2023.
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