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SÚMULA: ALTERA LEI COMPLEMENTAR Nº 91/2016 – LEI DE ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇAO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE TAPURAH E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


Art. 1º Fica alterado a Tabela I do Anexo II da Lei Complementar 91/2016, passando a ser a tabela anexo a esta lei.

Parágrafo único. As construções comerciais poderão ser construídas junto ao alinhamento do lote, devendo ser respeitado a distância estabelecida pela legislação pertinente destinada ao passeio público.

Art. 2º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei Complementar 91/2016.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, aos três dias do mês de novembro 2021.


_______________________
Elder Gobbi
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	ANEXO II - TABELA I - PARÂMETROS DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

	USO
	OCUPAÇÃO

	ZONAS
	SIGLA
	NÚMERO DE PAVIMENTOS MÁXIMO
	TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA
	TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA
	RECUOS MÍNIMOS (***)
	ÁREA MÍNIMA LOTES

	
	
	
	
	
	FRONTAL (m)
	LATERAL (m)
	TESTADA (m)
	ÁREA (m²)

	ZONA RESIDENCIAL
	ZR 1
	3
	60%
	25%
	4,00
	Obedecendo limites do Código de Obras
	14,00
	420,00

	
	ZR 2
	6
	70%
	20%
	3,00
	
	12,00
	300,00

	
	ZR 3
	6
	75%
	15%
	3,00
	
	12,00
	250,00

	ZONA DE COMÉRCIO E SERVIÇO
	ZCS 01
	7
	80%
	15%
	2,00(*)
	
	10,00
	250,00

	ZONA CENTRAL
	ZC
	14
	80%
	15%
	2,00 (*)
	
	16,00
	400,00

	ZONA INDUSTRIAL
	ZI
	3
	70%
	20%
	5,00 (**)
	2
	20,00
	1000,00

	ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO
	ZPA
	Obedecer legislação pertinente do órgão de aviação
	Observar os parâmetros da zona sobreposta

	ZONA DE CONTROLE ESPECIAL
	ZCE
	3
	70%
	20%
	3,00 (**)
	1,5
	14,00
	420,00

	ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	APA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)
	Para os lotes com testada voltada para as Avenidas poderão ser construídos no alinhamento predial somente edificações destinadas a comércio (Zona Central, Zona de Comercio e Serviço, e prolongamento das Avenidas das Zonas: Centrais, e de Comercio e Serviço).

	(**)
	Para os lotes com testada voltada para Rodovias Federal e Estadual, deverá ser respeitado a faixa de domínio bem como o recuo mínimo de 15,00 metros desde que não haja projeção de via marginal.

	(***)
	Refere-se ao recuo da edificação a partir do alinhamento do lote, além deste recuo deve-se respeitar a distância estabelecida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal destinada ao passeio público.
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