


		
INDICAÇÃO Nº   151/2026	
GABINETE DO VEREADOR JUNIOR NESI - PSDB
	
Exmo. Sr.  CIDNEY BARBIERO FILHO 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Francisco Beltrão – PR
Senhor Presidente,

O Vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente, INDICAR ao Executivo Municipal que, por meio da secretaria competente, sejam realizados serviços de melhorias na Pavilhão da Comunidade Seção Jacaré, espaço cedido em comodato pelo Município, pelo prazo de 10 anos.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação atende a uma demanda da comunidade local, considerando que o Pavilhão é um espaço fundamental para a realização de reuniões, eventos comunitários e atividades sociais que fortalecem o convívio e a organização dos moradores.
Ressalta-se que o referido espaço encontra-se cedido em comodato pelo Município pelo prazo de 10 anos, circunstância que reforça a viabilidade e a relevância de investimentos em sua estrutura, visando garantir melhores condições de uso à comunidade durante o período de vigência da cessão.
Entretanto, a estrutura atual apresenta limitações, tornando necessária sua adequação, a fim de melhor atender à população.
No setor das churrasqueiras, propõe-se a requalificação do espaço com a implantação de uma sala específica para preparo e tempero de carnes, projetada de forma a garantir melhores condições de higiene, organização e apoio às atividades. Está prevista também a instalação de uma câmara fria para armazenamento adequado de insumos, contribuindo para a conservação dos alimentos e atendimento às exigências sanitárias.
Prevê-se ainda a continuidade da cobertura do pavilhão, promovendo a integração dos ambientes e maior proteção contra intempéries. A intervenção inclui a remoção das partes de cobertura existentes que se encontram danificadas, com substituição por nova estrutura, assegurando maior durabilidade, segurança e melhoria das condições de uso do espaço proporcionando assim maior conforto e funcionalidade aos usuários, conforme Projeto Preliminar em Anexo.
Dessa forma, a intervenção do Poder Público contribuirá significativamente para o fortalecimento das ações comunitárias, promovendo maior integração social e valorização da comunidade da Seção Progresso.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, 28 de abril de 2026.


JUNIOR NESI
VEREADOR
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Planta Baixa

Area: 321,84m?2
ESCALA: 1/75

Quantitativo preliminar (nivel anteprojeto)

REFORMA AREA DAS CHURRASQUEIRA 323,80 m?

DEMOLIGAO E PREPARAGAO

Cagamba entulho: 1 a 2 unidades

SALA DE MANIPULAGAO (AMPLIAGAO 22,61 m?)

Levantamento de Alvenaria aprox 40m?

1250 Tijolos 11,5x19x24

Cimento: 25 sacos

Areia média: 4 m*

Brita 1: 2 m*

Ago CA-50 (vigas 7x14) - (8mm / 10mm): 36 metros linear
Forma madeira (tabua): 1,5 m® reaproveitavel

Piso Ceramico: 100 m? (com 10% perda)

2 janelas 2,00 x 1,10

2 Porta de Correr 1,00 x 2,10

1 Porta 0,80 x 2,10

Mesa de inox 1,50 x 3,00

8,00 m? Bancada de inox com 2 cubas completa

Banca com cuba integrada 0,90 x 5,00 (Temperar Carnes)
Camara Fria 3,00 x 3,00

52,00 m2 de Forro PVC

ESTRUTURA + COBERTURA (AREA AMPLIACAO 323,80 m?)
Estrutura (pilares + vigas)

® o 0 0 00

Estrutura metalica: ~323,80 m?

Telha Aluzinco : ~350 m? (com sobra)

9 Pilar pré-moldado de 0,15 x 0,30 x 6,60
Parafusos + fixadores: kit completo
Calha + condutor: 30 m

INSTALAGOES ELETRICAS
Fio/cabo (2,5/4 /6 mm): 200 m
Eletrodutos: 150 m

Caixas 4x2 / 4x4: 30 un
Disjuntores: conforme carga
Luminarias: 30 un
Tomadas + interruptores

c o e o o o oo e o o ©

REVESTIMENTO FINAL / PINTURA
Selador: 3 lata 18I

Tinta acrilica: 3 latas (18L)

Lixa + rolo + fita

AREAS EXTERNAS.

Pisos Aproximadamente 120,00 m?
Cimento: 30 sacos

Areia média: 5 m*

Brita 1: 3 m*

120 m? Malha

Chaminé Churrasqueira (Adequagéo)

Aproximadamente 280 m? de Alvenaria.
3500 Tijolos 9,00 x 19,00 x 24,00

Areia média: 6 m*

Cimento: 30 sacos

PROJETO ARQUITETONICO

(drea reservada
p/ carimbo
ou Logotipo)

Proprietario:

COMUNIDADE SEGAO JACARE

Referéncia:

PLANTA BAIXA

o5 CORTE AA
™
MELHORIAS CHURASQEIRA E SALA DE MANIPULAGAO CORTE 85
Responsével Técnico Projeto: Proprietério: Desenho: Prancha:
NOME
Data:
00/00/0000

NOME DO PROFISSIONAL
Arquiteto e Urbanista — CAU (N DO CAU)

NOME DO PROPRIETARIO
CPF:

Escala:
INDICADA

00
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